|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分类** | **名称** | **信号类型** | **name** | **type** | **值说明** |
| 1 | 主臂 | 数字输出信号  digital\_out(0) | 遥信 | l\_DO0 | Int | 0表示false  1表示true |
| 2 | 主臂 | 数字输出信号  digital\_out(1) | 遥信 | l\_DO1 | Int |
| 3 | 主臂 | 数字输出信号  digital\_out(2) | 遥信 | l\_DO2 | Int |
| 4 | 主臂 | 数字输出信号  digital\_out(3) | 遥信 | l\_DO3 | Int |
| 5 | 主臂 | 数字输出信号  digital\_out(4) | 遥信 | l\_DO4 | Int |
| 6 | 主臂 | 数字输出信号  digital\_out(5) | 遥信 | l\_DO5 | Int |
| 7 | 主臂 | 数字输出信号  digital\_out(6) | 遥信 | l\_DO6 | Int |
| 8 | 主臂 | 数字输出信号  digital\_out(7) | 遥信 | l\_DO7 | Int |
| 9 | 从臂 | 数字输出信号digital\_out(0) | 遥信 | r\_DO0 | Int | 0表示false  1表示true |
| 10 | 从臂 | 数字输出信号  digital\_out(1) | 遥信 | r\_DO1 | Int |
| 11 | 从臂 | 数字输出信号  digital\_out(2) | 遥信 | r\_DO2 | Int |
| 12 | 从臂 | 数字输出信号  digital\_out(3) | 遥信 | r\_DO3 | Int |
| 13 | 从臂 | 数字输出信号  digital\_out(4) | 遥信 | r\_DO4 | Int |
| 14 | 从臂 | 数字输出信号  digital\_out(5) | 遥信 | r\_DO5 | Int |
| 15 | 从臂 | 数字输出信号  digital\_out(6) | 遥信 | r\_DO6 | Int |
| 16 | 从臂 | 数字输出信号  digital\_out(7) | 遥信 | r\_DO7 | Int |